**Pakiet 2 – Wyposażenie szatniowe metalowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment – szczegółowy opis | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa  netto | Wartość netto | | Podatek VAT w % | | Wartość podatku VAT | | Wartość brutto | | Okres gwarancji (proszę podać w miesiącach) | |
| 1 | **Szafka skrytkowa, 3-schowkowa**  Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję,  Szafa posadowiona na regulowanych nóżkach o wys. min. 150 mm. z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Każdy segment zawiera metalową półkę. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach. Otwory wentylacyjne w drzwiach każdego segmentu zapewniające prawidłową cyrkulacje powietrza w szafie.  Każdy segment z zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami, ryglujący w jednym punkcie.  Wymiary:  Szer. 300 - 320 mm x gł. 490 - 500 mm x wys. 1800 – 1900 mm |  |  |  | 23 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | **Szafka skrytkowa 6-schowkowa** (dwa słupki pionowe po 3 skrytki w każdym pionie)  Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję,  Szafa posadowiona na regulowanych nóżkach o wys. min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Każdy segment zawiera metalową półkę w środku. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach. Otwory wentylacyjne w drzwiach każdego segmentu zapewniające prawidłową cyrkulacje powietrza w szafie.  Każdy segment z zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami, ryglujący w jednym punkcie.  Wymiary:  Szer. 600 - 640 mm x gł. 490 - 500 mm x wys. 1800 – 1900 mm |  |  |  | 3 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | **Ławka szatniowa** z listwami z tworzywa sztucznego i półką na buty.  Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo z podwieszanym stelażem na buty. Siedzisko wykonane z płyty pełnej HPL o grubości min. 13 mm odporne na działanie środków myjąco-dezynfekujących.  Szer. 900-1100 mm  Gł. 395 mm (+/- 50 mm)  Wys.420 mm (+/- 50 mm). |  |  |  | 4 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | **Wieszak ubraniowy**  Wieszak naścienny, stal nierdzewna, min. 10 haczyków, miejsca mocowań do ściany niewidoczne. |  |  |  | 4 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | **Wieszak ubraniowy**  Wieszak naścienny, stal nierdzewna, min. 4 haczyki, miejsca mocowań do ściany niewidoczne. |  |  |  | 4 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **RAZEM** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Kolorystyka wszystkich szafek ubraniowych i ławek szatniowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przez dostawę i montaż rozumie się dostawę własnym transportem, wniesienie, montaż i rozstawienie szafek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Szafki i ławki objęte niniejszym zamówieniem powinny być fabrycznie nowe, nie używane.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

**Do oferty należy dołączyć atest higieniczny na zastosowane lakiery proszkowe.**