**Pakiet 1– Szafy z blachy stalowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment – szczegółowy opis | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa  netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| 1 | **Szafa 4-drzwiowa** z drzwiami uchylnymi. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję. Szafa posadowiona na regulowanych nogach wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo  o wys. min. 150 mm. z możliwością poziomowania  w zakresie min 25 mm. Drzwi uchylne o kącie otwarcia 110° wyposażone w zamek ryglujący  w 3 punktach, w komplecie 2 klucze.  Szafa wyposażona w 4 półki o regulowanej wysokości (regulacja maksymalnie co 50 mm) o nośności min. 120 kg każda.  Wymiary szafy: szerokość 1860 – 1900 mm x głębokość 400 mm x wysokość 1950 -2050 mm. Dopuszcza się szafę składaną  z segmentów łączonych ze sobą w sposób trwały. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Szafa 2-drzwiowa** z drzwiami uchylnymi.  Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min.  0,8 mm, lakierowanej proszkowo. Szafa posadowiona na regulowanych nogach wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo o wys. min. 150 mm. z możliwością poziomowania  w zakresie min 25 mm. Drzwi uchylne o kącie otwarcia 110° wyposażone w zamek ryglujący  w 3 punktach, w komplecie 2 klucze.  Szafa wyposażona w 4 półki o regulowanej wysokości (regulacja maksymalnie co 50 mm) o nośności min. 60 kg każda.  Wymiary szafy: szerokość 930 – 950 mm x głębokość 400 mm x wysokość 1950 – 2050 mm. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafa 2- drzwiowa z drzwiami uchylnymi.  Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min.  0,8 mm, lakierowanej proszkowo. Szafa posadowiona na regulowanych nogach wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo o wys. min.150 mm.  z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Drzwi uchylne o kącie otwarcia 110° wyposażone  w zamek ryglujący w 3 punktach,  w komplecie 2 klucze . Szafa wyposażona  w 4 półki o regulowanej wysokości (regulacja maksymalnie co 50 mm) o nośności min. 60 kg każda.  Wymiary szafy szerokość 700 – 720 mm x głębokość 400 mm x wysokość 1950 – 2050 mm. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Kolorystyka wszystkich szaf do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przez dostawę i montaż rozumie się dostawę własnym transportem, wniesienie, montaż i rozstawienie szaf.

Szafy objęte niniejszym zamówieniem powinny być fabrycznie nowe, nie używane.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

**Do oferty należy dołączyć atest higieniczny na zastosowane lakiery proszkowe potwierdzający możliwość stosowania w szpitalach/ podmiotach leczniczych/obiektach służby zdrowia**